##

UNIONTOOL > APPLICAZIONI > PRODOTTI > DATI INPUT

## DATI INPUT

Standard di calcolo ISO 12241

Prodotti
Tipologia di calcolo
CONDOTTE
TUBI
Materiale
Diametro Tubo (DN)
Diametro Esterno (mm)

##

Diametro (mm)
Diametro (pollici)
Categoria

## RISULTATI

Spessore isolante come da Legge 10/91 :

##

Temperatura Aria (min. -10°C / max. 70°C)
Umidità (min. 0% / max. 99%)
Temperatura Fluido ()
Diametro Tubo (min. 6mm / max. 500mm)
Coeff. di convezione esterna (W/m²K)

## RISULTATI

Punto di rugiada (°C) :
Spessore minimo isolante (mm) :

##

Temperatura Aria (min. -10°C / max. 70°C)
Umidità (min. 0% / max. 99%)
Temperatura Fluido ()
Coeff. di convezione esterna (W/m²K)
Coeff. di convezione interna (W/m²K)

## RISULTATI

Punto di rugiada (°C) :
Spessore minimo isolante (mm) :

##

Temperatura Aria esterno (min. -10°C / max. 70°C)
Temperatura Fluido ()
Diametro Tubo (min. 6mm / max. 500mm)
Coeff. di convezione esterna (W/m²K)

## PARAMETRI DI CALCOLO

Temperatura superficiale (°C)
°C
Spessore isolante (mm) (min. 0 / max. 500)

##

Temperatura Aria esterno (min. -10°C / max. 70°C)
Temperatura Fluido ()
Coeff. di convezione esterna (W/m²K)
Coeff. di convezione interna (W/m²K)

## PARAMETRI DI CALCOLO

Temperatura superficiale (°C)
°C
Spessore isolante (min. 0mm / max. 500mm)

##

Temperatura Aria esterno (min. -10°C / max. 70°C)
Temperatura Fluido ()
Diametro Tubo (min. 6°C / max. 500°C)
Spessore isolante (min. 0mm / max. 500mm)
Lunghezza tubazione (min. 0m)
Coeff. di convezione esterna (W/m²K)

## RISULTATI

Perdita potenza (W/m) :
Perdita potenza tot. (W) :

##

Temperatura Aria esterno (min. -10°C / max. 70°C)
Temperatura Fluido ()
Spessore isolante (min. 0mm / max. 500mm)
Area condotta (min. 0m²)
Coeff. di convezione esterna (W/m²K)
Coeff. di convezione interna (W/m²K)

## RISULTATI

Perdita potenza (W/m²) :
Perdita potenza tot. (W) :

##

Temperatura Aria esterno (min. -50°C / max. 0°C)
Temperatura Fluido (acqua) ()
Diametro Tubo (min. 6mm / max. 500mm)
Coeff. di convezione esterna (W/m²K)

## PARAMETRI DI CALCOLO

Percentuale ghiaccio (min. 0 / max. 100)
Tempo (h)
h
Spessore isolante (min. 0mm / max. 500mm)

## CREA REPORT

Cliente (opzionale)
Progetto (opzionale)